Hinweis: Alle Positionen sind gesamtpreisbildend und werden mit GP ausgegeben. Kontrollieren Sie

gegebenenfalls alle Bedarfspositionen, Wahlpositionen und Wahlgliederungspunkte. Für die digitale

Angebotspreiseinholung empfehlen wir den Datenaustausch über GAEB (90/ 2000/ XML) oder den

Export: 'Digitale Angebotsanforderung' da Textexport-Dateien nicht reimportiert werden können.

Tipp: Diese Anwendung ist nach dem Datenaustauschstandard GAEB XML 3.1 zertifiziert.

Ernst

Leistungsbeschreibung

Guard\_KG - Graffiti-Guard

LV 00 Graffiti-Guard - Guard KG

Über uns - Graffiti-Guard

Graffiti Guard - Anti-Graffiti-System

Graffiti-Guard ist Graffiti-Schutz und Graffiti-Entfernung mit System.

Neben unserem Angebot an geprüften Antigraffiti-Produkten liegen unsere Kompetenzen in

Beratung, Schulung und Betreuung von Architekten und Bauplanern, Kommunen,

Fachhandel und gewerblichen Anwendern. Über unser Verarbeiter-Netzwerk steht Graffiti

Guard europaweit als Ansprechpartner für Anti-Graffiti-Maßnahmen für jeden Untergrund

und jede Oberfläche zur Verfügung.

Graffiti-Guard kommt aus der täglichen Praxis.

Unsere Berater und Referenten haben mit über 100.000 m² selbst ausgeführter

Graffitientfernung und Graffitischutz, das nötige Praxiswissen.

Graffiti-Guard ist:

Zertifiziertes (RAL/BAST) Graffiti-Schutz-System (Schutz & Reiniger)

Europaweites Verarbeiter-Netzwerk

Europaweite technische Beratung

Schulungen von gewerblichen Anwendern, Bauplanern und Fachhandel zum

Thema Antigraffiti

Produkte

Graffiti-Schutz-Produkte

Graffitischutz bewahrt alle Arten von Untergründen zuverlässig vor

Graffiti-/Farbverunreinigungen durch Farbsprays und Filzmarker-Tinten. Er ist gleichzeitig

auch ein Oberflächenschutz gegen Verschmutzungen, Ablagerungen und

Korrosionsschäden. Die Auswahl richtet sich nach der bauphysikalischen Gegebenheit,

Gefahrenlage der Fassade und den Kundenanforderungen.

Graffiti-Entfernung-Produkte

Grundsätzlich ist die Graffitientfernung von allen Untergründen möglich. Wichtig sind die

richtige Wahl des Graffiti-Reiniger und das schonendste Verfahren für den Untergrund.

Beratung

Graffiti-Guard - Ihr Partner für Graffiti-Schutz-Systeme

Kundenzufriedenheit ist für uns nicht nur selbstverständlich, sondern liegt uns besonders

am Herzen. Wir stehen Planern, Verarbeitern und Bauherren in jeder Projektphase zur

Verfügung. Für Verarbeiter endet der Service nicht mit der Lieferung der Produkte. Unser

Team steht jederzeit beratend mit speziellen Unterlagen, Leistungen und Tipps zur

Verfügung.

Schulungen / Seminare

Schulungen und Seminare werden 1-tägig, 2-tägig und als mehrtägige Ausbildung mit

intensiven Praxisblock angeboten.

Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die Möglichkeiten der Graffiti-Entfernung und

des Graffiti-Schutzes hinsichtlich verschiedener Untergründe. Des Weiteren werden die

Themen Gefahrenanalyse, Schadensbilder, Wirtschaftlichkeit von Graffitiprophylaxe,

Alternativer Graffiti-Schutz und das Erstellen von

Leistungsverzeichnissen/Ausschreibungsunterlagen behandelt.

Test- und Musterflächenservice

Wir führen für Sie auch gerne verschiedene Tests durch um die optimale

Graffitischutzbeschichtung für Ihren Untergrund zu finden.

Auf Grund unserer langen praktischen Erfahrung und unzähligen Kundengesprächen,

haben sich unsere Tests als wichtig zur Entscheidungsfindung für eine optimale

Graffiti-Schutzbeschichtung herausgestellt. Diese Tests ergänzen die für unsere Produkte

selbstverständlich ebenfalls vorliegenden Labortests, wie z.B. Diffusion-, Resistenz- oder

RAL und DIN-Tests.

Ansprechpartner

Udo Ernst

ist seit über 10 Jahren im Bereich Graffiti-Entfernung

und Graffiti-Schutz tätig und für die Beratung in

Süddeutschland zuständig.

Tel: + 49 (0)6122 - 70 46 3 - 16

Fax: + 49 (0)6122 - 70 46 3 - 29

u.ernst@graffiti-guard.net

Roland Ernst

ist Malermeister mit umfassenden Fachwissen im

Bereich Graffiti-Schutz und für die Beratung in

Mitteldeutschland zuständig.

Tel: + 49 (0)6122 - 70 46 3 - 16

Fax: + 49 (0)6122 - 70 46 3 - 29

r.ernst@graffiti-guard.net

Benny Jensen

ist seit rund 12 Jahren im Bereich Graffiti-Entfernung

und -Schutz tätig. Er berät im norddeutschen Raum die

Kunden von Graffiti Guard.

Tel: + 49 (0)6122 - 70 46 3 - 16

Fax: + 49 (0)6122 - 70 46 3 - 29

jensen@graffiti-guard.net

Walther Mathis

ist langjähriger Vertriebsprofi und seit über 5 Jahren

im Bereich Anti-Graffiti tätig.

Tel: + 49 (0)6122 - 70 46 3 - 16

Fax: + 49 (0)6122 - 70 46 3 - 29

mathis@graffiti-guard.net

Auswahl des richtigen Graffiti-Schutz

Graffiti-Schutz bewahrt alle Arten von Untergründen zuverlässig vor Schäden durch

Farbsprays und Filzmarker-Tinten. Er ist gleichzeitig auch ein Oberflächenschutz gegen

Verschmutzungen, Ablagerungen und Korrosionsschäden.

Die Auswahl richtet sich nach der bauphysikalischen Gegebenheit, Gefahrenlage der

Fassade und den Kundenanforderungen.

Mehr zum Auswahl des richtigen Graffiti-Schutz für Ihren Untergrund erfahren Sie hier.

Informationen zur Graffiti-Entfernung

Der Erfolg einer Graffiti-Entfernung ist stark abhängig von:

1. Untergrund

2. Farbmittel / Graffiti-Farbe

3. Graffiti-Entferner (Reiniger)

4. Reinigungsverfahren/-ablauf

Für eine erfolgreiche Graffiti-Entfernung von ungestrichenen Untergründen (z.B.

Natursteine, Klinker, Beton) empfiehlt sich die 3-Schritte Methode. Mit diesen

Arbeitsschritten können nahezu alle Graffitis rückstandslos entfernt werden.

Mehr zur 3-Schritte-Methode für eine erfolgreiche Graffiti-Entfernung erfahren Sie hier.

Vorbemerkungen

Die Graffiti-Guard Ausschreibungstexte wurden aufgrund langjähriger praktischer

Erfahrungen im Bereich Graffiti-Entfernung und Graffiti-Schutz zusammengestellt.

Der Verwender ist gehalten, die Texte eigenverantwortlich für den vorgesehenen Zweck

einzusetzen und auf Richtigkeit für seine Zwecke zu prüfen. Wir weisen darauf hin, dass

aus den Ausschreibungstexten kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine

Nebenverpflichtungen abgeleitet werden können.

Bei Ausführung der Arbeiten und Anwendung der Produkte sind die aktuellen Technischen

Merkblätter, Untergrundspezifikationen und Verarbeitungshinweise von Guard KG,

Geisbergweg 10b, 65205 Wiesbaden als Herstellervorschriften maßgebend. Die

Ausschreibungstexte dienen der Angebotserstellung und Preisfindung.

Wir empfehlen bei großflächiger Graffiti-Entfernung oder Graffiti-Schutz immer eine

Testfläche anzulegen. Gerne erstellt Ihnen unser Musterservice auch ein

Graffiti-Schutz-Muster von Ihrem speziellen Untergrund. Bei der späteren Verarbeitung

sollten die Spezifikationsblätter zu speziellen Untergründen immer angefordert werden.

Mit Erscheinen neuerer Ausschreibungstexte verlieren alle früheren Angaben ihre

Gültigkeit. Der Verwender ist dazu aufgefordert, die mit den Texten erstellten Unterlagen

eigenverantwortlich für den vorgesehenen Zweck einzusetzen und auf Richtigkeit zu

prüfen.

Für weitere technische Auskünfte steht Ihnen Graffiti-Guard unter Tel. +49 6122 70463-16 /

Fax +49 6122 70463-29 / info@graffiti-guard.net zur Verfügung.

Titel 00.01 Graffiti-Entfernung

Bereich 00.01.01 Allgemeine Leistungen

00.01.01.1 Baustelleneinrichtung

Einrichten, Sichern und Vorhalten über die gesamte Ausführungszeit. Ver- und

Entsorgungsanschlüsse inkl. Verbrauch sind zu Lasten des AN herzustellen und

abzurechnen. (Alternativ: Unabhängige Versorgung mit Strom (Stromaggregat) und

Wasser (Wassertank) durch den AN). Maßnahmen zum Auffangen oder filtern des

eventuell anfallenden Abwassers (z.B. durch Filtermatte oder Auffangwanne) sowie

Entsorgung, Räumen und Wiederherstellung des Geländes.

0,000 Pausch EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

00.01.01.2 Rollgerüst / Arbeitsbühne

Fachgerechter Aufbau, Abbau, Vorhaltung und Versetzung von Rollgerüst. Im Bedarfsfall

ist ein Spritzschutz aus Kunststofffolie anzubringen und in den EP einzurechnen.

(Alternativ: Einsatz einer motorisierten Arbeitsbühne nach Wahl des AN.)

Arbeitshöhe bis 0,00 m.

0,000 Tage EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

00.01.01.3 Schutzabdeckung

Schutzabdeckung von Fenstern, Türen, Bau- und Anlagenteile einschließlich Abkleben,

Unterhaltung und späterer Entfernung und Entsorgung. Abdeckung bestehend aus

Abdeckfolie und Klebeband nach Wahl des AN.

0,000 m² EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

00.01.01.4 Stundenlohnarbeit

Stunde(n) eines Facharbeiters für nicht erfasste Leistungen, nach ausdrücklicher

Anordnung und gegen besonderen Nachweis, einschließlich aller Lohnnebenkosten.

0,000 h EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

00.01.01.5 Musterfläche Graffitientfernung

Anlegen einer Musterfläche, zur Beurteilung des Reinigungserfolges und als Referenz zur

Festlegung der Reinigungsziele, vor Beginn der Arbeiten.

Größe der Musterfläche: ca. 1,00 x 1,00 m

0,000 Pausch EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

00.01.01.6 Putzschäden ausbessern

Nicht haftendem Putz nach Art des AN entfernen und entsorgen. Schadstellen fachgerecht

grundieren und kleinere Löcher, Risse und Unebenheiten mit artgleichem Oberputz

verputzen.

0,000 m² EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bereich 00.01.01 Allgemeine Leistungen GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bereich 00.01.02 Graffiti-Entfernung auf ungeschützten Untergrund

00.01.02.1 Graffiti-Entfernung auf gestrichenen Untergründen / eingefärbten Putzen

(ohne WDVS)

Graffiti-Entfernung auf gestrichenen Untergründen oder eingefärbten Putzen (ohne WDVS)

durch Auftragen eines biologisch abbaubaren Graffiti-Entferners gemäß EG/648/2004 , z.B.

Graffiti-Guard - Remover G oder gleichwertig, nach Herstellerangaben. Mechanisches

Einarbeiten und Abspülen mit Heißwasser-Hochdruck nach Reaktionszeit.

(Untergrundfarbe wird meist angelöst und entfernt).

Isolationsanstrich über Schadstelle herstellen.

Farbreparatur durch Anstrich in vorhandenen Farbton. Farbtonbestimmung durch

computergestützte Farbtonanalyse. 2-facher Anstrich mit hochwertiger und artgleicher

Fassadenfarbe.

Alle Nebenkosten (Abkleben, Abdecken,..) der Anstricharbeiten sind in den EP

einzurechnen.

Arbeitshöhe bis 0,00 m.

0,000 m² EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

00.01.02.2 Graffiti-Entfernung auf gestrichenen Untergründen / eingefärbten Putzen

(mit WDVS)

Graffiti-Entfernung auf gestrichenen Untergründen oder eingefärbten Putzen (mit WDVS)

durch Auftragen eines biologisch abbaubaren (gemäß EG/648/2004) und alkalischen

Graffiti-Entferners, z.B. Graffiti-Guard - Remover G14 oder gleichwertig, nach

Herstellerangaben. Mechanisches Einarbeiten und Abspülen mit Heißwasser nach

Reaktionszeit. (Untergrundfarbe wird meist angelöst und entfernt).

Isolationsanstrich über Schadstelle herstellen.

Farbreparatur durch Anstrich in vorhandenen Farbton. Farbtonbestimmung durch

computergestützte Farbtonanalyse. 2-facher Anstrich mit hochwertiger und artgleicher

Fassadenfarbe.

Alle Nebenkosten (Abkleben, Abdecken,..) der Anstricharbeiten sind in den EP

einzurechnen.

Arbeitshöhe bis 0,00 m.

0,000 m² EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

00.01.02.3 Graffiti-Entfernung auf lackierten Untergründen

Graffiti-Entfernung auf lackierten Untergründen durch Auftragen eines biologisch

abbaubaren Graffiti-Entferners gemäß EG/648/2004 , z.B. Graffiti-Guard - Plastic G oder

gleichwertig, nach Herstellerangaben.

Graffiti-Schatten-Entfernung z.B. mit Graffiti-Guard - Shadow G oder einer Bleiche.

Mechanisches Einarbeiten und Abspülen der Graffiti-Entferner mit Warmwasser nach

Reaktionszeit.

Verträglichkeitsprüfung der Graffiti-Entferner durchführen.

(Bei Bedarf: Farbreparatur durch Lackierung in vorhandenen Farbton. Farbtonbestimmung

durch computergestützte Farbtonanalyse. 2-facher Anstrich mit hochwertigen und

artgleichen Lack. Alle Nebenkosten (Abkleben, Abdecken,..) der Lackierarbeiten sind in

den EP einzurechnen.

0,000 m² EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

00.01.02.4 Graffiti-Entfernung auf Beton/Waschbeton/Sichtbeton

Graffiti-Entfernung nach 3-Schritte-Methode (Farbentfernung, Farbschatten-Entfernung,

Bleichen).

Graffiti-Entfernung auf Beton/Waschbeton/Sichtbeton durch Auftragen eines biologisch

abbaubaren Graffiti-Entferners gemäß EG/648/2004 , z.B. Graffiti-Guard - Remover Blue,

Remover G14 oder gleichwertig, nach Herstellerangaben.

Graffiti-Schatten-Entfernung mit speziellem alkalischen Schattenentferner, z.B.

Graffiti-Guard - Shadow G oder gleichwertig, nach Herstellerangaben.

Mechanisches Einarbeiten und Abspülen der Graffiti-Entferner mit Heißwasser-Hochdruck

nach Reaktionszeit.

Leichte Restschatten mit Bleiche oder Bleichpaste, z.B. Graffiti-Guard - Bleach G oder

gleichwertig, nach Herstellerangaben bis zur restlosen Entfernung ausbleichen.

(Bleichen teilweise mehrmals nötig. Mehrfache Anfahrten sind in den EP einzurechnen.)

0,000 m² EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

00.01.02.5 Graffiti-Entfernung auf Naturstein (Sandstein, Travertin, Granit, o.ä.)

Graffiti-Entfernung nach 3-Schritte-Methode (Farbentfernung, Farbschatten-Entfernung,

Bleichen).

Graffiti-Entfernung auf Naturstein (Sandstein, Travertin, Granit, o.ä.) durch Auftragen eines

biologisch abbaubaren Graffiti-Entferners gemäß EG/648/2004 , z.B. Graffiti-Guard -

Remover Blue, Remover G14 oder gleichwertig, nach Herstellerangaben.

Graffiti-Schatten-Entfernung mit speziellem alkalischen Schattenentferner, z.B.

Graffiti-Guard - Shadow G oder gleichwertig, nach Herstellerangaben.

Mechanisches Einarbeiten und Abspülen der Graffiti-Entferner mit Heißwasser-Hochdruck

nach Reaktionszeit.

Leichte Restschatten mit Bleiche oder Bleichpaste, z.B. Graffiti-Guard - Bleach G oder

gleichwertig, nach Herstellerangaben bis zur restlosen Entfernung ausbleichen.

(Bleichen teilweise mehrmals nötig. Mehrfache Anfahrten sind in den EP einzurechnen.)

0,000 m² EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

00.01.02.6 Graffiti-Entfernung auf Klinker (Ziegel)

Graffiti-Entfernung nach 3-Schritte-Methode (Farbentfernung, Farbschatten-Entfernung,

Bleichen).

Graffiti-Entfernung auf Klinker (Ziegel) durch Auftragen eines biologisch abbaubaren

Graffiti-Entferners gemäß EG/648/2004 , z.B. Graffiti-Guard - Remover Blue, Remover G14

oder gleichwertig, nach Herstellerangaben.

Graffiti-Schatten-Entfernung mit speziellem alkalischen Schattenentferner, z.B.

Graffiti-Guard - Shadow G oder gleichwertig, nach Herstellerangaben.

Mechanisches Einarbeiten und Abspülen der Graffiti-Entferner mit Heißwasser-Hochdruck

nach Reaktionszeit.

Leichte Restschatten mit Bleiche oder Bleichpaste, z.B. Graffiti-Guard - Bleach G oder

gleichwertig, nach Herstellerangaben bis zur restlosen Entfernung ausbleichen.

(Bleichen teilweise mehrmals nötig. Mehrfache Anfahrten sind in den EP einzurechnen.)

0,000 m² EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

00.01.02.7 Graffiti-Entfernung auf Plexiglas, Kunststoffe, PMMA

Graffiti-Entfernung nach 3-Schritte-Methode (Farbentfernung, Farbschatten-Entfernung,

Bleichen).

Graffiti-Entfernung auf Plexiglas, Kunststoffe, PMMA durch Auftragen eines biologisch

abbaubaren Graffiti-Entferners gemäß EG/648/2004 , z.B. Graffiti-Guard - Plastic G oder

gleichwertig, nach Herstellerangaben.

Graffiti-Schatten-Entfernung mit speziellem alkalischen Schattenentferner, z.B.

Graffiti-Guard - Shadow G oder gleichwertig, nach Herstellerangaben.

Mechanisches Einarbeiten und Abspülen der Graffiti-Entferner mit Warmwasser nach

Reaktionszeit.

Verträglichkeitsprüfung der Graffiti-Entferner durchführen.

Leichte Restschatten mit Bleiche oder Bleichpaste, z.B. Graffiti-Guard - Bleach G oder

gleichwertig, nach Herstellerangaben bis zur restlosen Entfernung ausbleichen.

(Bleichen teilweise mehrmals nötig. Mehrfache Anfahrten sind in den EP einzurechnen.)

0,000 m² EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

00.01.02.8 Graffiti-Entfernung auf Pulverbeschichtung

Graffiti-Entfernung nach 3-Schritte-Methode (Farbentfernung, Farbschatten-Entfernung,

Bleichen).

Graffiti-Entfernung auf Pulverbeschichtung durch Auftragen eines biologisch abbaubaren

Graffiti-Entferners gemäß EG/648/2004 , z.B. Graffiti-Guard - Plastic G oder gleichwertig,

nach Herstellerangaben.

Graffiti-Schatten-Entfernung mit speziellem alkalischen Schattenentferner, z.B.

Graffiti-Guard - Shadow G oder gleichwertig, nach Herstellerangaben.

Mechanisches Einarbeiten und Abspülen der Graffiti-Entferner mit Warmwasser nach

Reaktionszeit.

Verträglichkeitsprüfung der Graffiti-Entferner durchführen.

Leichte Restschatten mit Bleiche oder Bleichpaste, z.B. Graffiti-Guard - Bleach G oder

gleichwertig, nach Herstellerangaben bis zur restlosen Entfernung ausbleichen.

(Bleichen teilweise mehrmals nötig. Mehrfache Anfahrten sind in den EP einzurechnen.)

0,000 m² EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

00.01.02.9 Graffiti-Entfernung auf Metall (unbeschichtet)

Graffiti-Entfernung auf Pulverbeschichtung durch Auftragen eines biologisch abbaubaren

Graffiti-Entferners gemäß EG/648/2004 , z.B. Graffiti-Guard - Plastic G oder gleichwertig,

nach Herstellerangaben.

Mechanisches Einarbeiten und Abspülen der Graffiti-Entferner mit Warmwasser nach

Reaktionszeit.

Verträglichkeitsprüfung der Graffiti-Entferner durchführen.

Leichte Restschatten mit Bleiche oder Bleichpaste, z.B. Graffiti-Guard - Bleach G oder

gleichwertig, nach Herstellerangaben bis zur restlosen Entfernung ausbleichen.

(Bleichen teilweise mehrmals nötig. Mehrfache Anfahrten sind in den EP einzurechnen.)

0,000 m² EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

00.01.02.10 Graffiti-Entfernung auf -FREITEXT- (porösen und unempfindlichen

Untergründen)

Graffiti-Entfernung nach 3-Schritte-Methode (Farbentfernung, Farbschatten-Entfernung,

Bleichen).

Graffiti-Entfernung auf FREITEXT durch Auftragen eines biologisch abbaubaren

Graffiti-Entferners gemäß EG/648/2004 , z.B. Graffiti-Guard - Remover Blue, Remover G14

oder gleichwertig, nach Herstellerangaben.

Graffiti-Schatten-Entfernung mit speziellem alkalischen Schattenentferner, z.B.

Graffiti-Guard - Shadow G oder gleichwertig, nach Herstellerangaben.

Mechanisches Einarbeiten und Abspülen der Graffiti-Entferner mit Heißwasser-Hochdruck

nach Reaktionszeit.

Leichte Restschatten mit Bleiche oder Bleichpaste, z.B. Graffiti-Guard - Bleach G oder

gleichwertig, nach Herstellerangaben bis zur restlosen Entfernung ausbleichen.

(Bleichen teilweise mehrmals nötig. Mehrfache Anfahrten sind in den EP einzurechnen.)

0,000 m² EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

00.01.02.11 Graffiti-Entfernung auf -FREITEXT- (empfindliche Untergründe)

Graffiti-Entfernung nach 3-Schritte-Methode (Farbentfernung, Farbschatten-Entfernung,

Bleichen).

Graffiti-Entfernung auf FREITEXT durch Auftragen eines biologisch abbaubaren

Graffiti-Entferners gemäß EG/648/2004 , z.B. Graffiti-Guard - Plastic G oder gleichwertig,

nach Herstellerangaben.

Graffiti-Schatten-Entfernung mit speziellem alkalischen Schattenentferner, z.B.

Graffiti-Guard - Shadow G oder gleichwertig, nach Herstellerangaben.

Mechanisches Einarbeiten und Abspülen der Graffiti-Entferner mit Warmwasser nach

Reaktionszeit.

Verträglichkeitsprüfung der Graffiti-Entferner durchführen.

Leichte Restschatten mit Bleiche oder Bleichpaste, z.B. Graffiti-Guard - Bleach G oder

gleichwertig, nach Herstellerangaben bis zur restlosen Entfernung ausbleichen.

(Bleichen teilweise mehrmals nötig. Mehrfache Anfahrten sind in den EP einzurechnen.)

0,000 m² EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bereich 00.01.02 Graffiti-Entfernung auf ungeschützten Untergrund GP

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bereich 00.01.03 Graffiti-Entfernung auf geschützten Untergrund

00.01.03.1 Graffiti-Entfernung von temporären Graffiti-Schutz

Graffiti-Entfernung von temporären Graffiti-Schutz (z.B. Graffiti-Guard - TEMPO-Guard)

inkl. Erneuerung des Schutzes im betroffenen Bereich.

Verunreinigungen mittels Heißwasser-Hochdruck (90 °C; max. 100 bar) vom Untergrund

entfernen.

Einsatz eines biologisch abbaubaren Graffiti-Entferners (bei Bedarf) gemäß EG/648/2004 ,

z.B. Graffiti-Guard - Remover G oder gleichwertig.

Betroffenen Teilflächen des Graffiti-Schutzes nach Graffiti-Entfernung erneuern.

0,000 m² EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

00.01.03.2 Graffiti-Entfernung von semipermanenten Graffiti-Schutz

Graffiti-Entfernung von semipermanenten Graffiti-Schutz (z.B. Graffiti-Guard -

SEMI-Guard) inkl. Erneuerung des Schutzes im betroffenen Bereich.

Verunreinigungen mittels Heißwasser-Hochdruck (90 °C; max. 100 bar) vom Untergrund

entfernen.

Einsatz eines biologisch abbaubaren Graffiti-Entferners (bei Bedarf) gemäß EG/648/2004 ,

z.B. Graffiti-Guard - Remover G oder gleichwertig.

Betroffenen Teilflächen des Graffiti-Schutzes nach Graffiti-Entfernung erneuern.

0,000 m² EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

00.01.03.3 Graffiti-Entfernung von permanenten Graffiti-Schutz (Imprägnierung)

Graffiti-Entfernung von permanenter Graffiti-Schutz-Imprägnierung (z.B. Graffiti-Guard -

PERMA-Shield) inkl. Erneuerung des Schutzes im betroffenen Bereich.

Verunreinigungen mittels Heißwasser-Hochdruck (90 °C; max. 100 bar) vom Untergrund

entfernen.

Einsatz eines biologisch abbaubaren Graffiti-Entferners gemäß EG/648/2004 , z.B.

Graffiti-Guard - Remover G oder gleichwertig.

Betroffenen Teilflächen des Graffiti-Schutzes nach Graffiti-Entfernung erneuern.

0,000 m² EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

00.01.03.4 Graffiti-Entfernung von permanenten Graffiti-Schutz (2-K-Schutzlack)

Graffiti-Entfernung von permanenten Graffiti-Schutz-Lack (z.B. Graffiti-Guard -

PERMA-Guard).

Verunreinigungen umweltfreundlich mittels eines biologisch abbaubaren Graffiti-Entferners

gemäß EG/648/2004 , z.B. Graffiti-Guard - Remover G oder gleichwertig entfernen.

Mechanisches Einarbeiten und Abspülen der Graffiti-Entferner mit Warmwasser nach

Reaktionszeit.

0,000 m² EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bereich 00.01.03 Graffiti-Entfernung auf geschützten Untergrund GP

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bereich 00.01.04 Hinweise

Hinweis zu Gesetzen und Verordnungen

Hinweis für AN:

Beachten Sie bei der Angebotserstellung die gültigen Gesetze, örtlichen Verordnungen und

Satzungen. Diese sind bei den örtlichen Behörden zu erfragen. Entsprechende

Forderungen und Auflagen sind, soweit nicht besonders beschrieben, entsprechend zu

berücksichtigen und einzuhalten.

Bereich 00.01.04 Hinweise GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Titel 00.01 Graffiti-Entfernung GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Titel 00.02 Graffiti-Schutz

Bereich 00.02.01 Allgemeine Leistungen

00.02.01.1 Baustelleneinrichtung

Einrichten, Sichern und Vorhalten über die gesamte Ausführungszeit. Ver- und

Entsorgungsanschlüsse inkl. Verbrauch sind zu Lasten des AN herzustellen und

abzurechnen. (Alternativ: Unabhängige Versorgung mit Strom (Stromaggregat) und

Wasser (Wassertank) durch den AN). Maßnahmen zum Auffangen oder filtern des

eventuell anfallenden Abwassers (z.B. durch Filtermatte oder Auffangwanne) sowie

Entsorgung, Räumen und Wiederherstellung des Geländes.

0,000 Pausch EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

00.02.01.2 Rollgerüst / Arbeitsbühne

Fachgerechter Aufbau, Abbau, Vorhaltung und Versetzung von Rollgerüst. Im Bedarfsfall

ist ein Spritzschutz aus Kunststofffolie anzubringen und in den EP einzurechnen.

(Alternativ: Einsatz einer motorisierten Arbeitsbühne nach Wahl des AN.)

Arbeitshöhe bis 0,00 m.

0,000 Tage EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

00.02.01.3 Schutzabdeckungen

Schutzabdeckung von Fenstern, Türen, Bau- und Anlagenteile einschließlich Abkleben,

Unterhaltung und späterer Entfernung und Entsorgung. Abdeckung bestehend aus

Abdeckfolie und Klebeband nach Wahl des AN.

0,000 m² EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

00.02.01.4 Stundenlohnarbeit

Stunde(n) eines Facharbeiters für nicht erfasste Leistungen, nach ausdrücklicher

Anordnung und gegen besonderen Nachweis, einschließlich aller Lohnnebenkosten.

0,000 h EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

00.02.01.5 Musterfläche Graffitischutz

Anlegen einer Musterfläche, zur Beurteilung der Eignung des Graffiti-Schutz hinsichtlich

Untergrundhaftung, Glanzgrad und farblicher Veränderung, vor Beginn der Arbeiten.

Größe der Musterfläche: ca. 1,00 x 1,00 m

0,000 Pausch EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

00.02.01.6 Putzschäden ausbessern

Nicht haftendem Putz nach Art des AN entfernen und entsorgen. Schadstellen fachgerecht

grundieren und kleinere Löcher, Risse und Unebenheiten mit artgleichem Oberputz

verputzen.

0,000 m² EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

00.02.01.7 Fassadenreinigung

Herstellen eines von Staub-, Schmutz- und Störstoffen freien Untergrundes vor Auftragen

eines Antigraffitischutz mittels Heißwasser-Hochdruck ohne Zusatz von Reinigungsmitteln.

0,000 m² EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bereich 00.02.01 Allgemeine Leistungen GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bereich 00.02.02 Graffiti-Schutz nach Untergrund (Empfehlung)

00.02.02.1 Graffiti-Schutz auf gestrichenen Untergründen / eingefärbten Putzen

(auch WDVS)

Permanente Anti-Graffiti-Schutzschicht entsprechend Herstellerangaben auf gestrichen

Untergrund / eingefärbten Putz (auch WDVS) aufbringen.

Vorbereiten (ggf. Grundieren) des Untergrundes für Schutzauftrag. Flächen auf Eignung,

Trag- und Haftfähigkeit prüfen.

Aufbringen einer permanenten, wasserbasierenden und zweikomponentigen (Lack &

Härter) Anti-Graffiti-Beschichtung auf Polyurethan-Basis auf vorbereitetem Untergrund.

UV-Stabil, Erhalt der Schutzschicht nach Graffiti-Entfernung, entsprechend RAL-GZ 841.

Funktionsgarantie > 5 Jahre, keine optische Veränderung des Untergrundes.

Auftrag zweimalig mittels Rolle oder HVLP-Gerät, gemäß Herstellerangaben.

Verunreinigungen können umweltfreundlich mit Systemreinigern und Bürste/Schwamm

mehrfach (mind. 50 Reinigungen) ohne Erneuerung der Schutzschicht vom Untergrund

entfernt werden.

Farbton: RAL: .. / Transparent

Glanzgrad: Ultramatt/Matt/Satin/Glänzend

Untergrund: ..

Auftragshöhe: 0,00 m

Produkt: Perma-Guard oder gleichwertig

Hersteller: Graffiti-Guard

0,000 m² EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

00.02.02.2 Graffiti-Schutz auf lackierten Untergründen

Permanente Anti-Graffiti-Schutzschicht entsprechend Herstellerangaben auf lackierten

Untergrund aufbringen.

Vorbereiten (ggf. Grundieren) des Untergrundes für Schutzauftrag. Flächen auf Eignung,

Trag- und Haftfähigkeit prüfen.

Aufbringen einer permanenten, wasserbasierenden und zweikomponentigen (Lack &

Härter) Anti-Graffiti-Beschichtung auf Polyurethan-Basis auf vorbereitetem Untergrund.

UV-Stabil, Erhalt der Schutzschicht nach Graffiti-Entfernung, entsprechend RAL-GZ 841.

Funktionsgarantie > 5 Jahre, keine optische Veränderung des Untergrundes.

Auftrag zweimalig mittels Rolle oder HVLP-Gerät, gemäß Herstellerangaben.

Verunreinigungen können umweltfreundlich mit Systemreinigern und Bürste/Schwamm

mehrfach (mind. 50 Reinigungen) ohne Erneuerung der Schutzschicht vom Untergrund

entfernt werden.

Farbton: RAL: .. / Transparent

Glanzgrad: Ultramatt/Matt/Satin/Glänzend

Untergrund: ..

Auftragshöhe: 0,00 m

Produkt: Perma-Guard oder gleichwertig

Hersteller: Graffiti-Guard

0,000 m² EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

00.02.02.3 Graffiti-Schutz auf Beton/Sichtbeton (unbeschichtet)

Semi-Permanentes Imprägniersystem mit Anti-Graffiti-Schutzschicht, entsprechend

Herstellerangaben auf Beton/Sichtbeton (unbeschichtet) aufbringen.

Aufbringen einer transparenten, semi-permanenten Anti-Graffiti-Beschichtung auf

gereinigtem Untergrund. Flächen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.

Dampfdiffusionsoffen, UV-stabil, biologisch abbaubar, lösungsmittelfrei, hydrophob,

entsprechend RAL-GZ 841.

Funktionsgarantie > 5 Jahre, keine optische Veränderung des Untergrundes.

Auftrag zweimalig mittels Rolle, Niederdruck- oder Airless-Gerät, gemäß

Herstellerangaben.

Verunreinigungen können umweltfreundlich und ohne Reinigungsmittel vom Untergrund

mittels Hochdruck-Wasserstrahl (90 °C; max. 100 bar) entfernt werden.

Untergrund: ..

Auftragshöhe: 0,00 m

Produkt: Semi-Guard oder gleichwertig

Hersteller: Graffiti-Guard

0,000 m² EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

00.02.02.4 Graffiti-Schutz auf Waschbeton

Semi-Permanentes Imprägniersystem mit Anti-Graffiti-Schutzschicht, entsprechend

Herstellerangaben auf Waschbeton aufbringen.

Aufbringen einer transparenten, semi-permanenten Anti-Graffiti-Beschichtung auf

gereinigtem Untergrund. Flächen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.

Dampfdiffusionsoffen, UV-stabil, biologisch abbaubar, lösungsmittelfrei, hydrophob,

entsprechend RAL-GZ 841.

Funktionsgarantie > 5 Jahre, keine optische Veränderung des Untergrundes.

Auftrag zweimalig mittels Rolle, Niederdruck- oder Airless-Gerät, gemäß

Herstellerangaben.

Verunreinigungen können umweltfreundlich und ohne Reinigungsmittel vom Untergrund

mittels Hochdruck-Wasserstrahl (90 °C; max. 100 bar) entfernt werden.

Untergrund: ..

Auftragshöhe: 0,00 m

Produkt: Semi-Guard oder gleichwertig

Hersteller: Graffiti-Guard

0,000 m² EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

00.02.02.5 Graffiti-Schutz auf Buntsteinputz

Permanente Anti-Graffiti-Schutzschicht entsprechend Herstellerangaben auf Buntsteinputz

aufbringen.

Vorbereiten (ggf. Grundieren) des Untergrundes für Schutzauftrag. Flächen auf Eignung,

Trag- und Haftfähigkeit prüfen.

Aufbringen einer permanenten, wasserbasierenden und zweikomponentigen (Lack &

Härter) Anti-Graffiti-Beschichtung auf Polyurethan-Basis auf vorbereitetem Untergrund.

UV-Stabil, Erhalt der Schutzschicht nach Graffiti-Entfernung, entsprechend RAL-GZ 841.

Funktionsgarantie > 5 Jahre, keine optische Veränderung des Untergrundes.

Auftrag zweimalig mittels Rolle oder HVLP-Gerät, gemäß Herstellerangaben.

Verunreinigungen können umweltfreundlich mit Systemreinigern und Bürste/Schwamm

mehrfach (mind. 50 Reinigungen) ohne Erneuerung der Schutzschicht vom Untergrund

entfernt werden.

Farbton: RAL: .. / Transparent

Glanzgrad: Ultramatt/Matt/Satin/Glänzend

Untergrund: ..

Auftragshöhe: 0,00 m

Produkt: Perma-Guard oder gleichwertig

Hersteller: Graffiti-Guard

0,000 m² EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

00.02.02.6 Graffiti-Schutz auf Faserzementtafeln/-platten

Permanente Anti-Graffiti-Schutzschicht entsprechend Herstellerangaben auf

Faserzementtafeln/-platten aufbringen.

Vorbereiten (ggf. Grundieren) des Untergrundes für Schutzauftrag. Flächen auf Eignung,

Trag- und Haftfähigkeit prüfen.

Aufbringen einer permanenten, wasserbasierenden und zweikomponentigen (Lack &

Härter) Anti-Graffiti-Beschichtung auf Polyurethan-Basis auf vorbereitetem Untergrund.

UV-Stabil, Erhalt der Schutzschicht nach Graffiti-Entfernung, entsprechend RAL-GZ 841.

Funktionsgarantie > 5 Jahre, keine optische Veränderung des Untergrundes.

Auftrag zweimalig mittels Rolle oder HVLP-Gerät, gemäß Herstellerangaben.

Verunreinigungen können umweltfreundlich mit Systemreinigern und Bürste/Schwamm

mehrfach (mind. 50 Reinigungen) ohne Erneuerung der Schutzschicht vom Untergrund

entfernt werden.

Farbton: RAL: .. / Transparent

Glanzgrad: Ultramatt/Matt/Satin/Glänzend

Untergrund: ..

Auftragshöhe: 0,00 m

Produkt: Perma-Guard oder gleichwertig

Hersteller: Graffiti-Guard

0,000 m² EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

00.02.02.7 Graffiti-Schutz auf Naturstein (Sandstein, Travertin, Granit, o.ä.)

Semi-Permanentes Imprägniersystem mit Anti-Graffiti-Schutzschicht, entsprechend

Herstellerangaben auf Naturstein (Sandstein, Travertin, Granit, o.ä.) aufbringen.

Aufbringen einer transparenten, semi-permanenten Anti-Graffiti-Beschichtung auf

gereinigtem Untergrund. Flächen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.

Dampfdiffusionsoffen, UV-stabil, biologisch abbaubar, lösungsmittelfrei, hydrophob,

entsprechend RAL-GZ 841.

Funktionsgarantie > 5 Jahre, keine optische Veränderung des Untergrundes.

Auftrag zweimalig mittels Rolle, Niederdruck- oder Airless-Gerät, gemäß

Herstellerangaben.

Verunreinigungen können umweltfreundlich und ohne Reinigungsmittel vom Untergrund

mittels Hochdruck-Wasserstrahl (90 °C; max. 100 bar) entfernt werden.

Untergrund: ..

Auftragshöhe: 0,00 m

Produkt: Semi-Guard oder gleichwertig

Hersteller: Graffiti-Guard

0,000 m² EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

00.02.02.8 Graffiti-Schutz auf Klinker (Ziegel)

Semi-Permanentes Imprägniersystem mit Anti-Graffiti-Schutzschicht, entsprechend

Herstellerangaben auf Klinker (Ziegel) aufbringen.

Aufbringen einer transparenten, semi-permanenten Anti-Graffiti-Beschichtung auf

gereinigtem Untergrund. Flächen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.

Dampfdiffusionsoffen, UV-stabil, biologisch abbaubar, lösungsmittelfrei, hydrophob,

entsprechend RAL-GZ 841.

Funktionsgarantie > 5 Jahre, keine optische Veränderung des Untergrundes.

Auftrag zweimalig mittels Rolle, Niederdruck- oder Airless-Gerät, gemäß

Herstellerangaben.

Verunreinigungen können umweltfreundlich und ohne Reinigungsmittel vom Untergrund

mittels Hochdruck-Wasserstrahl (90 °C; max. 100 bar) entfernt werden.

Untergrund: ..

Auftragshöhe: 0,00 m

Produkt: Semi-Guard oder gleichwertig

Hersteller: Graffiti-Guard

0,000 m² EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

00.02.02.9 Graffiti-Schutz auf Kunststoffen

Permanente Anti-Graffiti-Schutzschicht entsprechend Herstellerangaben auf Kunststoff

aufbringen.

Vorbereiten (ggf. Grundieren) des Untergrundes für Schutzauftrag. Flächen auf Eignung,

Trag- und Haftfähigkeit prüfen.

Aufbringen einer permanenten, wasserbasierenden und zweikomponentigen (Lack &

Härter) Anti-Graffiti-Beschichtung auf Polyurethan-Basis auf vorbereitetem Untergrund.

UV-Stabil, Erhalt der Schutzschicht nach Graffiti-Entfernung, entsprechend RAL-GZ 841.

Funktionsgarantie > 5 Jahre, keine optische Veränderung des Untergrundes.

Auftrag zweimalig mittels Rolle oder HVLP-Gerät, gemäß Herstellerangaben.

Verunreinigungen können umweltfreundlich mit Systemreinigern und Bürste/Schwamm

mehrfach (mind. 50 Reinigungen) ohne Erneuerung der Schutzschicht vom Untergrund

entfernt werden.

Farbton: RAL: .. / Transparent

Glanzgrad: Ultramatt/Matt/Satin/Glänzend

Untergrund: ..

Auftragshöhe: 0,00 m

Produkt: Perma-Guard oder gleichwertig

Hersteller: Graffiti-Guard

0,000 m² EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

00.02.02.10 Graffiti-Schutz auf Pulverbeschichtung

Permanente Anti-Graffiti-Schutzschicht entsprechend Herstellerangaben auf

Pulverbeschichtung aufbringen.

Vorbereiten (ggf. Grundieren) des Untergrundes für Schutzauftrag. Flächen auf Eignung,

Trag- und Haftfähigkeit prüfen.

Aufbringen einer permanenten, wasserbasierenden und zweikomponentigen (Lack &

Härter) Antigraffitibeschichtung auf Polyurethan-Basis auf vorbereitetem Untergrund.

UV-Stabil, Erhalt der Schutzschicht nach Graffiti-Entfernung, entsprechend RAL-GZ 841.

Funktionsgarantie > 5 Jahre, keine optische Veränderung des Untergrundes.

Auftrag zweimalig mittels Rolle oder HVLP-Gerät, gemäß Herstellerangaben.

Verunreinigungen können umweltfreundlich mit Systemreinigern und Bürste/Schwamm

mehrfach (mind. 50 Reinigungen) ohne Erneuerung der Schutzschicht vom Untergrund

entfernt werden.

Farbton: RAL: .. / Transparent

Glanzgrad: Ultramatt/Matt/Satin/Glänzend

Untergrund: ..

Auftragshöhe: 0,00 m

Produkt: Perma-Guard oder gleichwertig

Hersteller: Graffiti-Guard

0,000 m² EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

00.02.02.11 Graffiti-Schutz auf Holz (unbeschichtet)

Permanente Antigraffiti-Schutzschicht entsprechend Herstellerangaben auf Holz

aufbringen.

Vorbereiten (ggf. Grundieren) des Untergrundes für Schutzauftrag. Flächen auf Eignung,

Trag- und Haftfähigkeit prüfen.

Aufbringen einer permanenten, wasserbasierenden und zweikomponentigen (Lack &

Härter) Anti-Graffiti-Beschichtung auf Polyurethan-Basis auf vorbereitetem Untergrund.

UV-Stabil, Erhalt der Schutzschicht nach Graffiti-Entfernung, entsprechend RAL-GZ 841.

Funktionsgarantie > 5 Jahre, keine optische Veränderung des Untergrundes.

Auftrag zweimalig mittels Rolle oder HVLP-Gerät, gemäß Herstellerangaben.

Verunreinigungen können umweltfreundlich mit Systemreinigern und Bürste/Schwamm

mehrfach (mind. 50 Reinigungen) ohne Erneuerung der Schutzschicht vom Untergrund

entfernt werden.

Farbton: RAL: .. / Transparent

Glanzgrad: Ultramatt/Matt/Satin/Glänzend

Untergrund: ..

Auftragshöhe: 0,00 m

Produkt: Perma-Guard oder gleichwertig

Hersteller: Graffiti-Guard

0,000 m² EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bereich 00.02.02 Graffiti-Schutz nach Untergrund (Empfehlung) GP

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bereich 00.02.03 Graffiti-Schutz nach Graffiti-Guard-Produkten

00.02.03.1 TEMPO-Guard - Temporärer Graffiti-Schutz (Opferschicht) -

Außenbereich

Transparente, temporäre Anti-Graffiti-Beschichtung (Opferschicht) auf gereinigtem

Untergrund entsprechend Herstellerangaben aufbringen.

Vorbereiten des Untergrundes für Schutzauftrag.

Biologisch abbaubar, Lösungsmittelfrei, Hydrophob, entsprechend RAL-GZ 841.

Auftrag zweimalig mittels Rolle, Niederdruck-Gerät oder Airless-Gerät, gemäß

Herstellerangaben.

Verunreinigungen können umweltfreundlich und ohne Reinigungsmittel vom Untergrund

mittels Hochdruck-Wasserstrahl (90 °C; max. 100 bar) entfernt werden.

Untergrund: ..

Auftragshöhe: 0,00 m

Produkt: Tempo-Guard o. glw.

Hersteller: Graffiti-Guard

0,000 m² EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

00.02.03.2 SEMI-Guard - Semipermanenter Graffiti-Schutz - Außenbereich

Semi-Permanentes Imprägniersystem mit Anti-Graffiti-Schutzschicht, entsprechend

Herstellerangaben aufbringen.

Aufbringen einer transparenten, semi-permanenten Anti-Graffiti-Beschichtung auf

gereinigtem Untergrund. Flächen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.

Dampfdiffusionsoffen, UV-stabil, biologisch abbaubar, lösungsmittelfrei, hydrophob,

entsprechend RAL-GZ 841.

Funktionsgarantie > 5 Jahre, keine optische Veränderung des Untergrundes.

Auftrag zweimalig mittels Rolle, Niederdruck- oder Airless-Gerät, gemäß

Herstellerangaben.

Verunreinigungen können umweltfreundlich und ohne Reinigungsmittel vom Untergrund

mittels Hochdruck-Wasserstrahl (90 °C; max. 100 bar) entfernt werden.

Untergrund: ..

Auftragshöhe: 0,00 m

Produkt: Semi-Guard oder gleichwertig

Hersteller: Graffiti-Guard

0,000 m² EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

00.02.03.3 PERMA-Shield - Permanente Graffiti-Schutz-Imprägnierung -

Außenbereich

Permanentes Imprägniersystem mit Anti-Graffiti-Eigenschaften, entsprechend

Herstellerangaben aufbringen.

Aufbringen einer transparenten, permanenten Anti-Graffiti-Beschichtung auf Basis

fluorhaltiger Acryl-Copolymere auf gereinigtem Untergrund.

Dampfdiffusionsoffen, hydrophob und oleophob, UV-Stabil, keinerlei optische Veränderung

des Untergrundes (Glanz/Abdunkeln). Erneuerung der Schutzschicht nach 6 - 8

Reinigungszyklen.

Funktionsgarantie > 5 Jahre.

Auftrag zweimalig mittels Rolle oder Niederdruck-Gerät, gemäß Herstellerangaben.

Verunreinigungen können umweltfreundlich mittels alkalischen Graffiti-Entfernern und mit

Hilfe von Heißwasser-Hochdruck (50°C; max. 100 bar) vom Untergrund entfernt werden.

Untergrund: ..

Auftragshöhe: 0,00 m

Produkt: Perma-Shield oder gleichwertig

Hersteller: Graffiti-Guard

0,000 m² EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

00.02.03.4 PERMA-Guard - Permanenter Graffiti-Schutz (2-K-PU-Schutzlack) -

Innen-/Außenbereich

Permanente Anti-Graffiti-Schutzschicht entsprechend Herstellerangaben aufbringen.

Vorbereiten (ggf. Grundieren) des Untergrundes für Schutzauftrag. Flächen auf Eignung,

Trag- und Haftfähigkeit prüfen.

Aufbringen einer permanenten, wasserbasierenden und zweikomponentigen (Lack &

Härter) Anti-Graffiti-Beschichtung auf Polyurethan-Basis auf vorbereitetem Untergrund.

UV-Stabil, Erhalt der Schutzschicht nach Graffiti-Entfernung, entsprechend RAL-GZ 841.

Funktionsgarantie > 5 Jahre, keine optische Veränderung des Untergrundes.

Auftrag zweimalig mittels Rolle oder HVLP-Gerät, gemäß Herstellerangaben.

Verunreinigungen können umweltfreundlich mit Systemreinigern und Bürste/Schwamm

mehrfach (mind. 50 Reinigungen) ohne Erneuerung der Schutzschicht vom Untergrund

entfernt werden.

Farbton: RAL: .. / Transparent

Glanzgrad: Ultramatt/Matt/Satin/Glänzend

Untergrund: ..

Auftragshöhe: 0,00 m

Produkt: Perma-Guard oder gleichwertig

Hersteller: Graffiti-Guard

0,000 m² EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

00.02.03.5 PERMA-Primer - Grundierung für Graffiti-Schutzschicht -

Innen-/Außenbereich

Grundierung für saugende und poröse Untergründe entsprechend Herstellerangaben

aufbringen.

Vorbereiten des Untergrundes für Grundierung.

Aufbringen einer einschichtigen Grundierung für Graffiti-Schutzschicht auf vorbereitetem

Untergrund. Grundierung zur Verbesserung der Haftung und Verminderung der

Abdunkelung des Untergrunds.

Auftrag einmalig mittels Rolle oder Airless-Gerät, gemäß Herstellerangaben.

Farbton: Transparent

Untergrund: ..

Auftragshöhe: 0,00 m

Produkt: Perma-Primer o. glw.

Hersteller: Graffiti-Guard

0,000 m² EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

00.02.03.6 PERMA-Primer XT - Grundierung für Graffiti-Schutzschicht -

Innen-/Außenbereich

Grundierung für geschlossene, glatte und empfindliche Untergründe entsprechend

Herstellerangaben aufbringen.

Vorbereiten des Untergrundes für Grundierung.

Aufbringen einer einschichtigen Grundierung für Graffiti-Schutzschicht auf vorbereitetem

Untergrund. Grundierung zur Verbesserung der Haftung und Verminderung der

Abdunkelung des Untergrunds.

Auftrag einmalig mittels Rolle oder Airless-Gerät, gemäß Herstellerangaben.

Farbton: Transparent

Untergrund: ..

Auftragshöhe: 0,00 m

Produkt: Perma-Primer XT o. glw.

Hersteller: Graffiti-Guard

0,000 m² EP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bereich 00.02.03 Graffiti-Schutz nach Graffiti-Guard-Produkten GP

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bereich 00.02.04 Hinweis

Hinweis zu Gesetzen und Verordnungen

Hinweis für AN:

Beachten Sie bei der Angebotserstellung die gültigen Gesetze, örtlichen Verordnungen und

Satzungen. Diese sind bei den örtlichen Behörden zu erfragen. Entsprechende

Forderungen und Auflagen sind, soweit nicht besonders beschrieben, entsprechend zu

berücksichtigen und einzuhalten.

Bereich 00.02.04 Hinweis GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Titel 00.02 Graffiti-Schutz GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Zusammenfassung

Titel 00.01 Graffiti-Entfernung

GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bereich 00.01.01 Allgemeine Leistungen

GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bereich 00.01.02 Graffiti-Entfernung auf ungeschützten Untergrund

GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bereich 00.01.03 Graffiti-Entfernung auf geschützten Untergrund

GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bereich 00.01.04 Hinweise

GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Titel 00.02 Graffiti-Schutz

GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bereich 00.02.01 Allgemeine Leistungen

GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bereich 00.02.02 Graffiti-Schutz nach Untergrund (Empfehlung)

GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bereich 00.02.03 Graffiti-Schutz nach Graffiti-Guard-Produkten

GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bereich 00.02.04 Hinweis

GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

LV 00 Graffiti-Guard - Guard KG

GP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_