LEISTUNGSTEXT:

PERMANENTER ANTI-GRAFFITI-SCHUTZ

|  |
| --- |
| OZ. LEISTUNGSBESSCHREIBUNG MENGE EP GP |

1. Permanenter Anti-Graffiti-Schutz

Permanente Anti-Graffiti-Schutzschicht/

Permanentschutzlack entsprechend

Herstellerangaben aufbringen.

Vorbereiten (ggf. Grundieren) des Untergrundes für

Schutzauftrag. Aufbringen einer permanenten,

wasserbasierenden und zweikomponentigen (Lack & Härter)

Anti-Graffiti-Beschichtung auf Polyurethan-Basis

auf vorbereitetem Untergrund. UV-Stabil, Erhalt der

Schutzschicht nach Graffiti-Entfernung, entsprechend

RAL-GZ 841 / BAST-Zulassung. Funktionsgarantie > 5 Jahre.

Auftrag zweimalig mittels Rolle oder Airless-Gerät,

gemäß Herstellerangaben.

Auftragshöhe maximal \_\_\_\_\_m.

Verunreinigungen können umweltfreundlich mit

Systemreinigern und Bürste/Schwamm mehrfach ohne

Schädigung der Schutzschicht vom Untergrund entfernt werden.

Farbton: RAL: ……………. / Transparent

Glanzgrad: Ultramatt/Matt/Satin/Glänzend

Untergrund: …………….

Produkt: Perma-Guard o. glw.

Hersteller: Graffiti-Guard

………….. ………….. …………